**TECHNISCHE FICHE
AUDITORIUM DIL’ARTE – DILBEEK**

**UITRUSTING AUDITORIUM** APRIL 2022

**TONEEL**

Vaste opening: 10,50m breed & 5m hoog (hoogte onder de eerste fries)

Hoogte trekken (podium): max 8m

Breedte podium: +- 11m

Coulisse Jardin: +- 2m

Coulisse Cour: vooraan: 0,50m achteraan: 2m

Diepte toneel: +- 7,90m (rand podium – fonddoek)

Totale diepte: +- 10m (rand podium – achtermuur)

Blackbox: aan de zijkanten hangen zwarte doeken aan de podium brug

Balletvloer zwart – grijs (13m breed)

Parketvloer: houtkleur (achter- en zijtoneel: groen)

- geen voortoneel - geen brandscherm

TREKKEN:

* Elektrisch, gestuurd door bedieningspaneel aan de jardinkant
* 7 stuks + 1 zaaltrek (geen zijtrekken)
* Max. belasting trek: 300kg
* Lengte podiumtrekken: 11m
* Lengte zaaltrek: 11m

\*Op trek nr.2 (de eerste podiumtrek) hangt een fries (anders heel het plafond zichtbaar) en beamer

\*Op trek nr.8 hangt de fonddoek (zwart, of/en wit)

\* De zaaltrek kan enkel “jojo” gefocust worden (hangt boven de tribune, geen brug)

\* Geen Computergestuurd trekchangementen zijn hier niet mogelijk.

 Wordt alles handmatig geregeld

Het richten gebeurt met een hoogtewerker: Genie AWP-30

AFSTOPPING:

* 4 paar poten molton zwart: 1,98m breed en 5,50m hoog
* 2 friezen molton zwart 11,20m breed en 1,10m hoog
* fonddoek molton zwart (in 2 delen): 2x 5,48m breed en 5,50m hoog
* fonddoek molton zwart 8m hoog (2 delen)
* 1 horizondoek wit: 10,38m breed en 5,50m hoog (+verzwaringsbuizen)
* (er is geen voordoek)

9 praktikabels 2m x 1m zwart (H: 20-40-60-80cm)

Tribune: aantal zitplaatsen: 166 (155 bij techniek in zaal: rij H 1-5 en rij I 1-6 )

plan zie bijlage - geen balkon - 2 rijen losse stoelen mogelijk

Kleedkamers: 2 grote, 2 kleine (opgelet! gedeeld gebruik met balletklassen)

Artiest Foyer beschikbaar

Laden en lossen: beneden aan de hoofdingang, dan via lift (1,80m breed, +-2,70m diep en 2,00m hoog) naar 1e verdieping - geen loskade aanwezig

**GELUID**

* Mengtafel Yamaha O1V96 (12 monokanalen + 2 stereo)
* Mengtafel Midas M32 (Digital Console , 40 Input Channels + Stageblock DL251)

Multikabels podium Jardin - mengtafels: 8 sends (1->8), 4 (1->4) retours, 5x video (BNC), 2 x netwerk

Multikabels podium Cour - mengtafels: 8 sends (9->16), 4 (5->8) retours

FOH : 1x Sub Yamaha DSR118W + 1 x Yamaha DSR115 per kant (actief)

2x monitor Yamaha DSR112 (actief)

DVD-player Denon

(mogelijk intercom)

Vleugelpiano Yamaha

9 grijze stoelen

Video:

Beamer:

* Epson EB-W31: 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (spaarstand)

Aansluitingen: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (optioneel), VGA in, HDMI in, Composiet in, S-Video in, MHL, Cinch-audio

* Epson EB-L1070U: 7000lumen, 3LCD technologie, WUXGA-resolutie, 4K-beeldverbetering, een laserlichtbron en een standaard contrast van 2000:1.

Aansluitingen: VGA-uitgang - HD D-Sub 15 pins (HD-15), VGA-ingang - HD D-Sub 15-pin (HD-15), USB 2.0 - USB Type B 4-pin (beheer), audio lijningang - 3,5 mm stereo minitelefoon, audio lijn uit - mini-phone stereo 3,5 mm, RS-232C serieel - 9-pins D-Sub (DB-9) (beheer), netwerk - RJ-45, HDMI-ingang - 19-pins HDMI type A, DVI-ingang, HDBaseT - RJ-45, component video-uitgang - BNC x 5, afstandsbediening

**BELICHTING**

PC’s:

4x 1000W ADB EUROPE C101 10° – 65° (fronttrek)

14 x 1000W ADB EUROPE C101 10° – 65° (podium)

Profielspots:

3 x 1200W ADB EUROPE DW 105 15° – 38° (fronttrek)

4 x 1200W ADB EUROPE DW 105 15° – 38° (podium)

Horizonverlichting:

6x ADB LED ALC4-2

Pars (enkel LED):

8x Briteq Stage Beamer RGB (14x RGB - 16°)

Moving Heads:

9x Robe Robin 300 E Spot (Moving Spot)

Alle PC's hebben flappen.

Alle profielspots hebben irissen, gobohouders en messen.

Alle spots en dimmers hebben een blauwe CEE stekker 16A

Verlengkabels: CEE blauw 16A en een beperkte voorraad Shuko.

3 Multikabels: Harting 16p + multispinnen (van en naar CEE blauw) 6 kanalen/multi!

Beperkte voorraad DMX-kabels

Opgelet: slechts 48 dimmers (2,5kW)

* 10 in de frontbrug
* 24 op podium (vaste multi)
* 8 jardin podium en 6 cour podium

Een klein assortiment van LEE kleurfilters

Dimmers:

* ADB: 48 x 2,5kW
* 1x ADB Eurobloc 12x 3kW (opgelet!: maakt gebruik van 63A Jardin)

Stuurtafel:

* ChamSys MagicQ MQ80
* 1x MagicQ Extra Wing Compact (12 Playback Faders + 12 Playback Execute Buttons)

De sturing gebeurt via DMX512 (XLR-5)

Geen rookmachine, geen hazer aanwezig

6x Lichttorentjes (2 spots) +/- 1m60 hoog

Stroomvoorziening: Coté Jardin: 1x 63A

 verspreid over zaal, regie en podium: 16A stopcontacten (muur)

Materiaallijst onder voorbehoud. Een deel van het technisch materiaal kan ook op andere locaties gebruikt zijn. Gelieve steeds op voorhand contact op te nemen.